|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修原始记录表 | | | | | |
| 故障设备具体位置 | 正阳收费站电工房 | 维修日期 | 2025.4.8 | 报修人 | 监控中心 |
|  |
| 系统设备档案 | 设备名称 | 局端机 | | 维修及处理所需专用工具、仪 器、器材、备件等：笔记本电脑、网线，工具箱 | |  |
| 规格型号 | LS-YG20/30K-4/-8 | |  |
| 故障原因分析 | 局端机和局端机功率模块故障 | | | | |  |
| 维修过程及结果 | 维修更换局端机插槽、排线及风扇、更换两个局端机功率模块主板，新购一个局端机功率模块更换后恢复正常。 | | | | |  |
| 维修现场照片 |  | | | | |  |
| 备注事项 |  | | | | |  |
| 单位：正阳机电运维中队 | | 维修人： |  | 负责人复核： | |  |